Материал инструментальная сталь
Длина 250 мм
Мах захват 34 мм
Ширина губок 8 мм
Прямая форма губок нет
Количество позиций установки 7
Диэлектрическое покрытие нет
