[bookmark: _GoBack]      Погружные скважинные насосы ALTSTREAM
Погружные скважинные насосы предназначены для подачи чистой воды из скважин. Как правило, они используются для создания систем автоматического водоснабжения в частных домах, котеджах и дачах. Насосы оснащаются отдельным пускозащитным устройством (ПЗУ), в которое входят пусковой конденсатор и тепловое реле. Корпуса насосов и электродвигателя выполнены из нержавеющей стали. Электродвигатель однофазный, заполненный экологически чистым маслом. В перекачиваемой воде могут содержаться механические примеси с размерами, не привышающими 0,1 мм. Общее количество механических примесей - не более 150 г/м3. Диапазон рабочих температур перекачиваемой воды от +1°С до +35°С
[image: труба полипропиленовая армированная алюминием]

	артикул
	модель
	упаковка
	цена с НДС
(руб)

	025060101
	ALT K 75-1/16
	1
	7 904,00

	025060102
	ALT K 75-1/22
	1
	9 984,00

	025060103
	ALT K 75-1/30
	1
	12 480,00

	025060111
	ALT K 100-1/12
	1
	9 568,00

	025060112
	ALT K 100-1/17
	1
	11 440,00

	025060113
	ALT K 100-1/23
	1
	13 520,00



	Технические характеристики насосов

	Параметры / модель
	ALT K 75-1/
	ALT K 100-1/

	
	16
	22
	30
	12
	17
	23

	Материал корпуса насоса
	нержавеющая сталь
	нержавеющая сталь

	Материал рабочего колеса насоса
	пластик POM (полиацеталь)
	пластик POM (полиацеталь)

	Мощность электродвигателя
	370 Вт
	550 Вт
	750 Вт
	750 Вт
	1100 Вт
	1500 Вт

	Максимальное погружение под зеркало воды
	20 метров
	20 метров

	Производительность
	50 л/мин при напоре
	70 л/мин при напоре

	
	5 м
	7 м
	10 м
	17 м
	25 м
	39 м

	Максимальный напор
	57 м
	77 м
	105 м
	88 м
	129 м
	172 м

	Диаметры выходного отверстия
	1 1/4"
	1 1/4"

	Параметры электрической сети
	220В, 50Гц
	220В, 50Гц

	Вес насоса
	10,1 кг
	14 кг
	19,5 кг
	18,8 кг
	22,3 кг
	25,8 кг



	Напорно-расходные характеристики моделей ALT K 75

	Модель
	Мощность
	Q м3/ч
	0
	0,6
	1,2
	1,8
	2,4
	3

	
	
	Q л/мин
	0
	10
	20
	30
	40
	50

	ALT K 75-1/16
	370 Вт
	Н напор
(м)
	57
	54
	49
	36
	22
	5

	ALT K 75-1/22
	550 Вт
	
	77
	43
	65
	48
	32
	7

	ALT K 75-1/30
	750 Вт
	
	105
	99
	90
	68
	44
	10



	Напорно-расходные характеристики моделей ALT K 100

	Модель
	Мощность
	Q м3/ч
	0
	0,6
	1,2
	1,8
	2,4
	3
	3,6
	4,2

	
	
	Q л/мин
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	ALT K 100-1/12
	750 Вт
	Н напор
(м)
	88
	84
	82
	75
	63
	51
	35
	17

	ALT K 100-1/17
	1100 Вт
	
	129
	127
	125
	116
	101
	80
	52
	25

	ALT K 100-1/23
	1500 Вт
	
	172
	170
	162
	149
	126
	100
	72
	39
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