Материал инструментальная сталь
Длина 180 мм
Мах захват 25 мм
Ширина губок 6 мм
Прямая форма губок нет
Количество позиций установки 7
Диэлектрическое покрытие нет
