Тип замка навесной
Тип механизма секретности кодовый
Класс безопасности 1
Тип ключа кодовый
Тип корпуса открытый
Материал корпуса ЦАМ
Длина замка 73.5 мм
Ширина замка 56 мм
Форма дужки полукруглая
Материал дужки закаленная сталь
Диаметр дужки 8 мм
Внутренняя высота дужки (в закрытом состоянии) 26 мм
Внешняя ширина скобы 41 мм
Уличный да
Антивандальный да
Влагозащищенный да
Противопожарный нет
Морозоустойчивость да
Двухсистемный нет
Автоматическое запирание есть
