Объём 260 мл.
В упаковке 24 шт/уп
t° применения от +5°C до +40°C
t° эксплуатации от -40°C до +100°C
Время высыхания поверхности 8-10 мин.
Время высыхания "на отлип" 8 - 10 мин.
Тип Силиконовый
Назначение Для бани, Для внутренних работ, пластик, Для ремонта, плитка, Картридж, Для деревянных домов, Для наружных работ, стекло, Для унитаза, Для заделки швов, Для столешниц, Для бетонных швов, дерево, керамогранит, Для поддона, для кухни, Для стеклопакетов, бет
Объём 260 мл.
Срок хранения 18 мес.
Максимальное растяжение 200%
Подвижность шва 20%
Цвет Белый

