Материал инструментальная сталь
Длина 300 мм
Ширина губок 9 мм
Прямая форма губок нет
Количество позиций установки 7
Диэлектрическое покрытие нет
