Тип конструкции храповый
Тип труб E, PP, PU, PEX, VPE, CPVC, PVC, PVDF, PEX-AL-PEX
Max диаметр трубы 42 мм
Материал резцов SK5
Материал корпуса дюралюминиевый сплав
Класс товара Профессиональный
Вес нетто 0.365 кг
Габариты без упаковки 195х35х85 мм
